**Техника безопасности в лаборатории**

1. Перед началом выполнения курса лабораторных работ, учащийся должен пройти инструктаж по техники безопасности.
2. Сборка электрических схем должна производиться проводами с исправной изоляцией и оконцевателями.
3. Включение собранных схем в работу производиться только после проверки преподавателя.
4. Касаться руками клемм, открытых токоведущих частей приборов и аппаратов запрещается.
5. Все переключения в электрических схемах необходимо производить только при снятом напряжении, т.е. отключенном автомате.
6. Во время выполнения лабораторной работы категорически запрещается хождение по лаборатории.
7. Учащийся, заметивший нарушения правил безопасности, должен немедленно сообщить преподавателю.
8. Нужно помнить, что нарушение безопасности могут привести к поражению электрическим током.
9. После окончания работы эл. схема должна быть разобрана, рабочее место убрано, дополнительные приборы и провода сданы.